南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据 2022年3月 (每周一次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称  FWS-01 | 监测项目 | | | | | | | | | | | | 备注 |
| PH | | | COD | | | 总磷 | | | 氨氮 | | |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L | 是否达标 |
| 2022-3-4 | FWS-01 | 7.2 | 6-9 | 是 | 16.2 | 40 | 是 | 0.14 | 0.4 | 是 | 0.41 | 2 | 是 |  |
| 2022-3-11 | 7.3 | 6-9 | 是 | 13.9 | 40 | 是 | 0.11 | 0.4 | 是 | 0.35 | 2 | 是 |  |
| 2022-3-18 | 7.1 | 6-9 | 是 | 20.6 | 40 | 是 | 0.23 | 0.4 | 是 | 0.53 | 2 | 是 |  |
| 2022-3-25 | 6.8 | 6-9 | 是 | 15.3 | 40 | 是 | 0.16 | 0.4 | 是 | 0.34 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2022年 3月份

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称  HGY-WS  -01 | 监测项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注 |
| PH | | | COD | | | 总磷 | | | SS | | | 动植物油 | | | 氨氮 | | | 石油类 | | |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 |
| 3-25 | HGY-WS-01 | 7.6 | 6~9 | 是 | 48.4 | 500 | 是 | 2.4 | 5 | 是 | 58 | 400 | 是 | 0.1 |  | 是 | 19.7 | 50 | 是 | 0.1 | 20 | 是 |  |