南京帆顺包装有限公司

 雨水（清下水）监测数据 2022年5月 (每周一次）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称FWS-01 | 监测项目 | 备注 |
| PH | COD | 总磷 | 氨氮 |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L | 是否达标 |
| 2022-5-6 | FWS-01 | 7.2 | 6-9 | 是  | 25.2 | 40 | 是  | 0.28 | 0.4 | 是  | 1.19 | 2 | 是  | 　 |
| 2022-5-12 | 7.2 | 6-9 | 是  | 22 | 40 | 是  | 0.25 | 0.4 | 是  | 1.03 | 2 | 是  | 　 |
| 2022-5-20 | 7.1 | 6-9 | 是  | 20.3 | 40 | 是  | 0.19 | 0.4 | 是  | 1.04 | 2 | 是  | 　 |
| 2022-5-27 | 7.2 | 6-9 | 是  | 28.9 | 40 | 是  | 0.28 | 0.4 | 是  | 1.28 | 2 | 是  | 　 |

废水监测数据（1次/月）2022年5月份

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称HGY-WS-01 | 监测项目 | 备注 |
| PH | COD | 总磷 | SS | 动植物油 | 氨氮 | 石油类 |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 |
| 5-27 | HGY-WS-01 | 7.6 | 6~9 | 是 | 114 | 500 | 是 | 3.22 | 5 | 是 | 35 | 400 | 是 | 0.2 |  | 是 | 27 | 50 | 是 | 0.2 | 20 | 是 |  |