南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据 2020年08月 (每周一次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称  FWS-01 | 监测项目 | | | | | | | | | | | | 备注 |
| PH | | | COD | | | 总磷 | | | 氨氮 | | |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L | 是否达标 |
| 2020-08-07 | FWS-01 | 7.3 | 6-9 | 是 | 12.6 | 40 | 是 | 0.21 | 0.4 | 是 | 0.33 | 2 | 是 |  |
| 2020-08-14 | 7.1 | 6-9 | 是 | 9.7 | 40 | 是 | 0.17 | 0.4 | 是 | 0.27 | 2 | 是 |  |
| 2020-08-21 | 7.1 | 6-9 | 是 | 18.3 | 40 | 是 | 0.24 | 0.4 | 是 | 0.29 | 2 | 是 |  |
| 2020-08-28 | 7.2 | 6-9 | 是 | 22.8 | 40 | 是 | 0.19 | 0.4 | 是 | 0.35 | 2 | 是 |  |

废水监测数据（1次/月）2020年 08月份

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称  HGY-WS  -01 | 监测项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注 |
| PH | | | COD | | | 总磷 | | | SS | | | 动植物油 | | | 氨氮 | | | 石油类 | | |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 |
| 08-21 | HGY-WS-01 | 7.5 | 6~9 | 是 | 44.7 | 500 | 是 | 1.1 | 5 | 是 | 12.4 | 400 | 是 | 0.02 |  | 是 | 5.3 | 50 | 是 | 0.02 | 20 | 是 |  |