南京帆顺包装有限公司

雨水（清下水）监测数据 2018年05 月 (每周一次）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称  FWS-01 | 监测项目 | | | | | | | | | | | | 备注 |
| PH | | | COD | | | 总磷 | | | 氨氮 | | |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L | 是否达标 |
| **2018-5-7** | FWS-01 | **6** | **6-9** | **是** | **18** | **40** | **是** | **0.144** | **0.4** | **是** | **0.153** | **2** | **是** |  |
| **2018-5-16** | **6** | **6-9** | **是** | **20** | **40** | **是** | **0.136** | **0.4** | **是** | **0.133** | **2** | **是** |  |
| **2018-5-24** | **7** | **6-9** | **是** | **19** | **40** | **是** | **0.153** | **0.4** | **是** | **0.142** | **2** | **是** |  |
| **2018-5-29** | **6** | **6-9** | **是** | **20** | **40** | **是** | **0.13** | **0.4** | **是** | **0.150** | **2** | **是** |  |

废水监测数据（1次/月）2018年 05 月份

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称  HGY-WS-01 | 监测项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 备注 |
| PH | | | COD | | | 总磷 | | | SS | | | 动植物油 | | | 氨氮 | | | 石油类 | | |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限  （mg/L） | 是否达标 |
| 5-28 | HGY-WS-01 | 7 | 6-9 | 是 | 33 | 1000 | 是 | 0.158 | 0.5 | 是 | 26 | 400 | 是 | 0.17 |  | 是 | 1.403 | 50 | 是 | 0.143 | 5 | 是 |  |