南京帆顺包装有限公司

 雨水（清下水）监测数据 2021年3月 (每周一次）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称FWS-01 | 监测项目 | 备注 |
| PH | COD | 总磷 | 氨氮 |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L | 是否达标 |
| 2021-3-4 | FWS-01 | 7.1 | 6-9 | 是  | 18.7 | 40 | 是  | 0.19 | 0.4 | 是  | 0.58 | 2 | 是  | 　 |
| 2021-3-11 | 7.3 | 6-9 | 是  | 6.9 | 40 | 是  | 0.27 | 0.4 | 是  | 0.67 | 2 | 是  | 　 |
| 2021-3-19 | 7.2 | 6-9 | 是  | 21.3 | 40 | 是  | 0.12 | 0.4 | 是  | 0.43 | 2 | 是  | 　 |
| 2021-3-24 | 7.4 | 6-9 | 是  | 17.1 | 40 | 是  | 0.16 | 0.4 | 是  | 0.45 | 2 | 是  | 　 |

废水监测数据（1次/月）2021年 3月份

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 监测点编号名称HGY-WS-01 | 监测项目 | 备注 |
| PH | COD | 总磷 | SS | 动植物油 | 氨氮 | 石油类 |
| 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 | 污染物浓度（mg/L） | 排放上限（mg/L） | 是否达标 |
| 3-24 | HGY-WS-01 | 7.4 | 6~9 | 是 | 35.2 | 500 | 是 | 2.76 | 5 | 是 | 21 | 400 | 是 | 0.13 |  | 是 | 17.5 | 50 | 是 | 0.2 | 20 | 是 |  |