                                                         南京帆顺包装有限公司
 雨水（清下水）监测数据	2018年04 月	(每周一次）
	监测日期
	监测点编号名称
FWS-01
	监测项目
	备注

	
	
	PH
	COD
	总磷
	氨氮
	

	
	
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L
	是否达标
	

	2018-04-06
	FWS-01
	6
	6-9
	是
	15
	40
	是
	0.132
	0.4
	是
	0.164
	2
	是
	

	2018-04-13
	
	6
	6-9
	是
	16
	40
	是
	0.152
	0.4
	是
	0.123
	2
	是
	

	2018-04-20
	
	6
	6-9
	是
	15
	40
	是
	0.136
	0.4
	是
	0.187
	2
	是
	

	2018-04-27
	
	6
	6-9
	是
	17
	40
	是
	0.122
	0.4
	是
	0.143
	2
	是
	



[bookmark: _GoBack]废水监测数据（1次/月）2018年    04  月份
	监测日期
	监测点编号名称
HGY-WS-01
	监测项目
	备注

	
	
	PH
	COD
	总磷
	SS
	动植物油
	氨氮
	石油类
	

	
	
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	

	04-27
	HGY-WS-01
	7
	6-9
	是
	18.2
	80
	是
	0.199
	0.5
	是
	23
	400
	是
	0.22
	
	是
	1.002
	15
	是
	0.1
	20
	是
	



