                                                         南京帆顺包装有限公司
 雨水（清下水）监测数据	2018年06月	(每周一次）
	监测日期
	监测点编号名称
FWS-01
	监测项目
	备注

	
	
	PH
	COD
	总磷
	氨氮
	

	
	
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L
	是否达标
	

	2018-6-8
	FWS-01
	6
	6-9
	是 
	19.3
	40
	是 
	0.171
	0.4
	是 
	0.132
	2
	是 
	

	2018-6-15
	
	6
	6-9
	是 
	18.1
	40
	是 
	0.182
	0.4
	是 
	0.141
	2
	是 
	

	2018-6-24
	
	6
	6-9
	是 
	17.2
	40
	是 
	0.193
	0.4
	是 
	0.136
	2
	是 
	

	2018-6-29
	
	6
	6-9
	是 
	17.8
	40
	是 
	0.177
	0.4
	是 
	0.163
	2
	是 
	



废水监测数据（1次/月）2018年    06月份
	监测日期
	监测点编号名称
HGY-WS-01
	监测项目
	备注

	
	
	PH
	COD
	总磷
	SS
	动植物油
	氨氮
	石油类
	

	
	
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	污染物浓度（mg/L）
	排放上限
（mg/L）
	是否达标
	

	6-24
	HGY-WS-01
	7
	6-9
	是 
	46.6
	1000
	是 
	0.25
	0.5
	是 
	25
	400
	是 
	0.11
	　
	是 
	20.3
	50
	是 
	0.143
	5
	是 
	



	噪声监测数据   1季度/次     2018年

	监测日期
	采样地点及监测点编号名称（如ZS-01-2015）
	监测项目
	监测项目
	备注

	
	
	噪声(昼）
	噪声（夜）
	

	
	
	实测值dB（A）
	标准dB（A）
	超标倍数
	是否达标
	实测值值dB（A）
	标准dB（A）
	超标倍数
	是否达标
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月22日
	ZS-01-2015
	61.9
	65
	无
	是 
	52.4
	55
	无
	是 
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	废气监测数据  (委  外）  

	监测日期
	采样地点及监测点编号名称（如FQ-01-2015）
	监测项目
	备注

	
	
	非甲烷总烃（有组织）
	烟尘（颗粒物）（有组织）
	非甲烷总烃（无组织）
	TSP(无组织）
	

	
	
	污染物浓度（mg/m3）
	排放标准限值（mg/m3）
	是否达标
	污染物浓度（mg/m3）
	排放标准限值（mg/m3）
	是否达标
	污染物浓度（mg/m3）
	排放标准限值（mg/m3）
	是否达标
	污染物浓度（mg/m3）
	排放标准限值（mg/m3）
	是否达标
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月22日
	FQ-01-2015
	0.55
	120
	是
	1.65
	120
	是
	0.515
	1
	是
	0.116
	4
	是
	



